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 ΘΕΜΑ 2. 30 ΜΟΝΑΔΕΣ
[image: ]Στο υβριδικό του Σχήματος, τη χρονική στιγμή t έγιναν οι καταγραφές:

Ένταση ρεύματος φωτοβολταϊκών, Ipv.
Τάση φωτοβολταϊκών, Vpv.				
Ένταση ρεύματος φωτοβολταϊκών μετά τον μετατροπέα, Ipvc.	
Τάση συσσωρευτών, Vbat.			
Ένταση ρεύματος κατανάλωσης στο φορτίο, IL.			
Απόδοση αντιστροφέα φορτίου, nINVL.
Τάση φορτίου, VL.
Ρεύμα ανεμογεννήτριας, Iw.

Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων και να υπολογιστούν η ισχύς του φορτίου PL, η ισχύς πριν από τον αντιστροφέα του φορτίου PINV, η ένταση του ρεύματος πριν τον αντιστροφέα φορτίου Iinv, η ισχύς των φωτοβολταϊκών πριν τον μετατροπέα Ppv, η ισχύς των φωτοβολταϊκών μετά τον μετατροπέα Ppvc, η ισχύς της ανεμογεννήτριας Pw, η ένταση του ρεύματος προς ή από τους συσσωρευτές Ibat και αν οι αν οι συσσωρευτές φορτίζονται (Φ) ή εκφορτίζονται (Ε) και η απόδοση του μετατροπέα nCON τη χρονική στιγμή.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
	AM
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	Ipv
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	Amp 

	Vpv 
	30
	30,25
	30,75
	31,5
	32,5
	33,75
	35,25
	37
	39
	41,25
	Volt

	Ipvc 
	11
	13,8
	16,8
	20
	23,4
	27
	30,8
	34,8
	39
	43,4
	Amp  

	Vbat
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	Volt  

	IL 
	3
	3,25
	3,5
	3,75
	4
	4,25
	4,5
	4,75
	5
	5,25
	Amp 

	ninvL 
	90
	90,5
	91
	91,5
	92
	92,5
	93
	93,5
	94
	94,5
	%

	VL 
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	220
	Volt

	Iw 
	16
	15,5
	15
	14,5
	14
	13,5
	13
	12,5
	12
	11,5
	Amp



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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