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Βιομάζα, με τη σύσταση των δεδομένων φθάνουν σε μονάδα συμπαραγωγής από καύση και τροφοδοτούνται σε καυστήρα. Στον καυστήρα τροφοδοτείται Π % περίσσεια αέρα και τα απαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία Ταπ. οC και περιέχουν Μ % CO. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς και η απόδοση του καυστήρα ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας. 
Δεδομένα
	ΑΜ
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	TN
	20000
	19000
	18000
	17000
	16000
	15000
	14000
	13000
	12000
	11000
	tn βιομάζας/έτος

	C
	41
	41,5
	42
	42,5
	43
	43,5
	44
	44,5
	45
	45,5
	%w  ολικής βιομ.

	Η
	6
	6,1
	6,2
	6,3
	6,4
	6,5
	6,6
	6,7
	6,8
	6,9
	%w  ολικής βιομ.

	Ο
	40
	39,5
	39
	38,5
	38
	37,5
	37
	36,5
	36
	35,5
	%w  ολικής βιομ.

	Τέφρα
	3
	3,1
	3,2
	3,3
	3,4
	3,5
	3,6
	3,7
	3,8
	3,9
	%w  ολικής βιομ.

	Υγρασία
	10
	9,8
	9,6
	9,4
	9,2
	9
	8,8
	8,6
	8,4
	8,2
	%w  ολικής βιομ.

	Π
	58
	56
	54
	52
	50
	48
	46
	44
	42
	40
	%

	Ταπ.
	147
	144
	141
	138
	135
	132
	129
	126
	123
	120
	oC

	Μ
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2
	1,1
	1
	%


Πίνακας Λύσης
	ξετ βιομάζα
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	
	gr/kg 
	 
	mol/kg
	 

	Η
	
	gr/kg 
	 
	mol/kg
	 

	Ο
	
	gr/kg 
	 
	mol/kg
	 

	Βασικοί υπολογισμοί
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΘΔ ξετ βιομ.
	
	kJ/kg ξ. βιομ.
	Καυστήρας
	 
	 

	ΑΘΔ βιομ.
	
	kJ/kg βιομ.
	Οξυγόνο για πλ. Καύση
	
	mol O2/kg βιομ.

	Υγρασία
	
	mol/kg βιομ.
	Τροφοδοσία Οξυγόνου
	
	mol O2/kg βιομ.

	Παραγόμενη υγρασία
	
	mol/kg βιομ.
	Τροφοδοσία Αζώτου
	
	mol O2/kg βιομ.

	Ολική υγρασία
	
	mol/kg βιομ.
	Παραγόμενη θερμ.
	
	kJ/kg βιομ.

	ΚΘΔ βιομ.
	
	kJ/kg βιομ.
	Απώλειες καυσαερίων
	
	kJ/kg βιομ.

	Θερμ. σχημ. ξετ βιομ.
	
	kJ/kg ξετ βιομ.
	Λανθ. θερμότητα
	
	kJ/kg βιομ.

	
	
	
	Ωφέλιμη θερμότητα
	
	kJ/kg βιομ.

	Απαέρια
	 
	 
	
	
	

	CO2
	
	mol/kg βιομ.
	O2
	
	mol/kg βιομ.

	H2O
	
	mol/kg βιομ.
	N2
	
	mol/kg βιομ.

	CO
	
	mol/kg βιομ.
	Συνολικά
	
	mol/kg βιομ.



Ενθαλπίες Σχηματισμού Χημικών Ενώσεων	Ατομικά βάρη στοιχείων: C = 12, O = 16, H = 1


Θερμοχωρητικότητες (για τα ολοκληρώματα Scpdt, να χρησιμοποιηθεί μόνο ο πρώτος όρος)


Εξίσωση Dulong:	ΑΔΘ = 33890,4*C + 144180,6*(H – O/8)	kJ/kg
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