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[bookmark: _GoBack]Άσκηση 2 (50μονάδες)
Μονάδα αναερόβιας χώνευσης τροφοδοτείται με ζωικά απόβλητα (Πίνακας Δεδομένων). Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Πίνακας Δεδομένων
	ΑΜ
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	ολικά στερεά στον χωνευτή
	9,5
	9,0
	8,5
	8,0
	7,5
	7,0
	6,5
	6,0
	5,5
	5,0
	%

	ζωικά απόβλητα (ξηρά)
	7500
	7000
	6500
	6000
	5500
	5000
	4500
	4000
	3500
	3000
	tn/yr

	C
	54,5
	54,0
	53,5
	53,0
	52,5
	52,0
	51,5
	51,0
	50,5
	50,0
	% κ.β.

	O
	37,5
	38,0
	38,5
	39,0
	39,5
	40,0
	40,5
	41,0
	41,5
	42,0
	% κ.β.

	H
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	% κ.β.

	ανόργανα
	12,5
	12,0
	11,5
	11,0
	10,5
	10,0
	9,5
	9,0
	8,5
	8,0
	% κ.β.

	πτητικά στερεά (VS)
	72,5
	72,0
	71,5
	71,0
	70,5
	70,0
	69,5
	69,0
	68,5
	68,0
	% TS

	μετατροπή πτητικών στερεών
	59
	58
	57
	56
	55
	54
	53
	52
	51
	50
	% VS



Πίνακας Αποτελεσμάτων
	Σύσταση μίγματος ολικών στερεών 

	C
	
	% κ.β.
	ανόργανα
	
	% κ.β.

	O
	
	% κ.β.
	σταθερός άνθρακας
	
	% TS

	H
	
	% κ.β.
	
	
	

	Σύσταση πτητικών 

	C
	
	% κ.β.
	Ποσοστό πτητικών στερεών στο μίγμα
	
	% TS

	O
	
	% κ.β.
	Τροφοδοσία πτητικών στερεών
	
	tnVS/yr

	H
	
	% κ.β.
	Τροφοδοσία πτητικών στερεών
	
	kgVS/s

	C
	
	mol/kgVS
	
	
	

	O
	
	mol/kgVS
	
	
	

	H
	
	mol/kgVS
	
	
	

	Χωνευτής 

	HRT
	
	days
	V υγρής φάσης
	
	m3

	τροφοδοσία χωνευτή (νερό + στερεά)
	
	m3/d
	V χωνευτή
	
	m3

	 
	
	m3/s
	
	
	

	Παραγωγή βιοαερίου

	παραγόμενο CH4
	
	mol/kgVS
	Παραγωγή βιοαερίου
	
	lt/s

	παραγόμενο CO2
	
	mol/kgVS
	ΚΘΔ βιοαερίου
	
	kJ/lt

	ποσοστό CH4 στο βιοαέριο
	
	% κ.ο.
	 
	
	kJ/s

	ποσοστό CO2στο βιοαέριο
	
	% κ.ο.
	
	
	


Δίνονται:  	μεσόφιλη διεργασία: % μετατροπή VS = 17,9 x lnHRT – 3,9 
Αντίδραση χώνευσης: 
CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3
ΔΗCO2 = 393,5 kJ/mol, ΔΗH2O = 241,8 kJ/mol, ΔΗCH4 = 74,5 kJ/mol, 




