1η Πρόοδος Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ 1 (10 μονάδες)

Να υπολογιστεί η θερμική απόδοση αεριοστροβίλου με δύο βαθμίδες συμπίεσης (λόγος πιέσεων 4 στην πρώτη και 3 στη δεύτερη βαθμίδα), δύο βαθμίδες εκτόνωσης (λόγος πιέσεων 4 στην πρώτη και 3 στη δεύτερη βαθμίδα) και αναγεννητή αποτελεσματικότητας 75 %, αν η ισεντροπική απόδοση των συμπιεστών και του στροβίλου είναι 85 %. **Πόσο ελαττώνεται η απόδοση με την αφαίρεση του αναγεννητή.** Ο αέρας εισέρχεται σε κάθε βαθμίδα εκτόνωσης στους 1200 Κ, στην 1η βαθμίδα συμπίεσης στους 300 και στη 2η στους 350 Κ.

Κ1. h1 = 300,19 kJ/kg Pr1 = 1,3860

K2. Pr2 = 4\*1,3860 = 5,544 h2s = 441,61+(5,544-5,332)\*(451,8-441,61)/(5,775-5,332) = 446,49 kJ/kg

 wsin1 = 446,49-300,19 = 146,3 kJ/kg **win1 = 146,3/0,85 = 172,12 kJ/kg**

K3. h3 = 350,49 kJ/kg Pr3 = 2,379

K4. Pr4 = 3\*2,379 = 7,137 h4s = 472,24+(7,137-6,742)\*(482,49-472,24)/(7,268-6,742) = 479,94 kJ/kg

 wsin2 = 479,94-350,49 = 129,45 kJ/kg **win2 = 129,45/0,85 = 152,29 kJ/kg**

h4 = 350,49+152,29 = 502,78 kJ/kg

Κ6. h6 = 1277,79 kJ/kg Pr6 = 238,0

K7. Pr7 = 238,0/4 = 59,5 h7s = 866,08+(59,5-57,6)\*(888,27-866,08)/(63,09-57,6) = 873,76 kJ/kg

 wsout1 = 1277,79-873,76 = 404,03 kJ/kg **wout1 = 404,03\*0,85 = 343,43 kJ/kg**

h7 = 1277,79-343,43 = 934,36 kJ/kg

Κ8. h8 = 1277,79 kJ/kg Pr8 = 238,0

K9. Pr9 = 238,0/3 = 79,33 h9s = 932,93+(79,33-75,29)\*(888,27-932,93)/(82,05-75,29) = 906,24 kJ/kg

 wsout2 = 1277,79-906,24 = 371,55 kJ/kg **wout2 = 371,55\*0,85 = 315,82 kJ/kg**

h9 = 1277,79-315,82 = 961,97 kJ/kg

Κ5. h5 = 502,78+0,75\*(961,97-502,78) = 847,17 kJ/kg

**wtotal = 343,43+315,82-172,12-152,29 = 334,84 kJ/kg**

Με αναγεννητή:

qin = 1277,79-847,17 = 430,62 kJ/kg qreheat = 1277,79-934,36 = 343,43 kJ/kg **qtotal = 774,05 kJ/kg** n = 334,84/774,05 = **43,26 %**

Χωρίς αναγεννητή:

qin = 1277,79-502,78 = 775,01 kJ/kg qreheat = 1277,79-934,36 = 343,43 kJ/kg **qtotal = 1118,4 kJ/kg** n = 334,84/1118,4 = **29,94 %**

ΘΕΜΑ 2 (10 μονάδες)

Γεωθερμική αντλία θερμότητας θερμαίνει οικία, της οποίας οι απώλειες θερμότητας είναι 100.000 BTU/hr. Το ψυκτικό εισέρχεται στο συμπιεστή στα 240 kPa και στους 0 oC και εξέρχεται στο 0,9 MPa και 60 oC. Από τον συμπυκνωτή εξέρχεται στους 30 οC και 0,85 MPa και στραγγαλίζεται στα 280 kPa. Να υπολογιστεί η ισχύς (kJ/sec), ο ρυθμός απαγωγής θερμότητας (kJ/sec) η ισεντροπική απόδοση του συμπιεστή και ο συντελεστής λειτουργίας (BTU = 1,055 kJ).

Κ1. P1 = 240 kPa, Τ1 = 0 οC από Πίνακα Α11: υπέρθερμος ατμός

h1 = 251,97 kJ/kg s1 = 0,9519 kJ/kgK

Κ2 P2 = 0,9 Mpa, Τ2 = 60 οC από Πίνακα Α12: υπέρθερμος ατμός

h2 = 295,13 kJ/kg **w = 295,13-251,97 = 43,16 kJ/kg**

Κ3 T3 = 30 oC, P3 = 0,85 MPa από Πίνακα Α11: συμπιεσμένο υγρό (κορεσμένο στην Τ3)

h3 = 93,58 kJ/kg

Κ4 h4 = h3 = 93,58 kJ/kg

**QH = 100000 Btu/h \* 1,055 kJ/Btu \* 1/3600 h/s = 29,31 kJ/s (kW)**

**qh = 295,13-93,58 = 201,55 kJ/kg m’ = 29,31/201,55 = 0,145 kg/s**

Ισχύς εισόδου W’ = 0,145\*43,16 = 6,258 kJ/s (kW) QL = 0,145\*(251,97-93,58) = 22,97 kJ/s (kW)

**COPHP = 29,31/6,258 = 4,68**

Ισεντροπική απόδοση συμπιεστή

Κατάσταση 2s P2 = 0,9 MPa s2s = s1 = 0,9519 kJ/kgK από Πίνακα Α12: υπέρθερμος ατμός

h2s = 274,17+(284,77-274,17)\*(0, 9519-0,9327)/(0,9660-0,9327) = 280,28 kJ/kg

 ws = 280,28-251,97 = 28,31 kJ/kg **ns = 28,31/43,16 = 65,59 %**

ΘΕΜΑ 3 (10 μονάδες)

Σε συνδυασμένο κύκλο αέριο-ατμο-στροβίλου, με λόγο πιέσεων του πρώτου 25, αέρας στους 300 Κ εισέρχεται με 50 kg/sec στο συμπιεστή και εξέρχε-ται από τους θαλάμους καύσης στους 1200 Κ. Ο ψύκτης μεταξύ των δύο συμπιεστών ελαττώνει τη θερμοκρασία στους 320 Κ. Μετά τον 2ο αεριο-στρόβιλο, τα απαέρια θερμαίνουν τον ατμό του δεύτερου κύκλου στους 400 oC και 10 ΜΡα και εγκα-ταλείπουν τον εναλλάκτη στους 400 Κ. Αν η πίεση στον συμπυκνωτή είναι 10 kPa και οι αδιαβατικές αποδόσεις της αντλίας, συμπιεστή και στροβίλων είναι 90 %, να υπολογιστεί η παραγόμενη ισχυς και η θερμική απόδοση του συνδυασμένου κύκλου.

**Αεριοστρόβιλος**

Κ. 1: h1 = 320,29 kJ/kg αέρα, Pr1 = 1,3860, Ρ2/Ρ1 = 5

Κ. 2: Pr2 = Pr1\*(P2/P1) = 1,386\*5 = 6,930

h2s = 472,24+(482,49-472,24)\*(6,930-6,742)/(7,268-6,742) = 475,90 kJ/kg αέρα

win1,s = h2s – h1 = 475,90-300,19 = 175,71 kJ/kg αέρα **win1 = win1,s/0,9 = 195,23 kJ/kg αέρα**

Κ. 3: h3 = 320,29 kJ/kg αέρα, Pr3 = 1,7375, P4/P3=4

Κ. 4: Pr4 = Pr3\*(P4/P3) = 1,7375\*5 = 8,6875

h4s = 503,02+(513,32-503,02)\*(8,6875-8,411)/(9,031-8,411) = 507,61 kJ/kg αέρα

win2,s = h4s – h3 = 507,61-320,29 = 187,32 kJ/kg αέρα

**win2 = win2,s/0,9 = 208,13 kJ/kg αέρα** h4 = 320,29+208,13 = 528,42 kJ/kg

Κ. 5: h5 = 1277,79 kJ/kg, Pr5 = 238,0 P5/P6 = 5 **qin1 = 1277,79-528,42 = 749,37 kJ/kg αέρα**

K. 6: Pr6 = 238,0/5 = 47,6

h6s = 800,03+(821,95-800,03)\*(47,6-43,35)/(47,75-43,35) = 821,20 kJ/kg αέρα

wout1,s = 1277,79-821,20 = 456,59 kJ/kg αέρα **wout1 = 456,59\*0,9 = 410,93 kJ/kg αέρα**

h6 = 1277,79-363,63 = 914,16 kj/kg αέρα

K.7: h7 = 1277,79 kJ/kg, Pr7 = 238,0 P7/P8 = 5 **qin2 = 1277,79-914,16 = 363,63 kJ/kg αέρα**

K.8: Pr8 = 238,0/5 = 47,6 H8s = 800,03+(821,95-800,03)\*(47,6-43,35)/(47,75-43,35) = 821,20 kJ/kg αέρα

wout1,s = 1277,79-821,20 = 456,59 kJ/kg αέρα **wout1 = 456,59\*0,9 = 419,93 kJ/kg αέρα**

h8 = 1277,79-363,63 = 914,16 kj/kg αέρα

K.9: h9 = 400,98 kJ/kg **qcombine = 914,16-400,98 = 513,18 kJ/kg αέρα**

wnet,gt = 363,63+363,63-195,23-208,13 = 323,90 kJ/kg αέρα

Wnet,gt = 50\*323,90 = 16195 kJ/sec (kW) = 16,195 MW

qin = 749,37+363,63 = 1113,0 kJ/ kg αέρα Qin = 50\*1113,0 = 114780 kJ/sec (kW) = 55,650 MW

**Ατμοστρόβιλος**

Κ.10: h10 = 191,81 kJ/kg ατμού, v6 = 0,001010 m3/kg ατμού

win,s = v6\*(P7 – P6) = 0,001010\*(10000 – 10) = 10,09 kJ/kg ατμού

**win = win,s/0,9 = 11,21 kJ/kg ατμού**

Κ.11: h11 = h10 + win = 191,81 + 11,21 = 203,02 kJ/kg ατμού

Κ.12: h12 = 3097,5 kJ/kg ατμού, s8 = 6,2141 kJ/kg ατμού Κ

Κ.13: s13 = s12 = x13\*s13g+(1-x13)\*s13f ⬄x13=(s13-s13f)/(s13g-s13f) = (6,2141-0,6493)/(8,1502-0,6493) = **0,74**

H13s = 0,74\*2584,70+0,26\*191,83 = 1962,55 kJ/kg ατμού

wout,s = h8–h9s = 3097,5-1962,6 = 1134,9 kJ/kg ατμού

**wout = 0,9\*1134,9 = 1021,4 kJ/kg ατμού wnet,st = 1021,4-11,21 = 1010,2 kJ/kg ατμού**

**Συνδυασμένος** **κύκλος**

**mατμού = 50\*513,18/(3097,5-203,02) = 8,86 kgατμού/sec**

**Wnet,cc = Wnet,gt + Wnet,st = 16,195+8,86\*1010,2/1000 = 25,14 MW**

**ηth = Wnet,cc/Qin = 25,14/55,65 = 45,17 %**