
1η Πρόοδος Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών 8 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑ1 (10μονάδες)

Σε χρόνο 0 η θερμοκρασία της παροχής εισόδου αυξάνεται κρουστικά κατά 30 oC. Να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 20, 50 min) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο της 2ης δεξαμενής. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC.

@SS q,ss + ρ\*w\*Cp\*(θ0,ss – θ1,ss) = 0 ⬄ q,ss = 1000\*1\*1\*(60-25) = 35000 kcal/min

**Ισοζύγιο ενέργειας στην 1η δεξαμενή:** q + ρ\*w\*Cp\*(θο – θ1) = ρ\*V1\*Cp\*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: Tο = θο – 25 Τ1 = θ1 – 60 Q = q – 35000

Q(t) + ρ\*w\*Cp\*(Tο(t) – T1(t)) = ρ\*V1\*Cp\*dT1(t)/dt ⬄ Q(s) + ρ\*w\*Cp\*Tο(s) – ρ\*w\*Cp\*T1(s) = ρ\*Cp\*V1\*s\*T1(s) ⬄

⬄ [(V1/w)\*s + 1]\*T1(s) = Q(s)/(ρ\*w\*Cp) + T0(s)

**τ1 = V1/w = 2/1 = 2 min** ρ\*w\*Cp = 1000 kcal/minoC ⬄ 1/(ρ\*w\*Cp) = 0,001 oCmin/kcal

**T1(s) = Q(s)\*0,001/(2s + 1) + To(s)/(2s + 1)**

**Ισοζύγιο ενέργειας στη 2η δεξαμενή: ρ\*w\*Cp\*(T2 – T1) = ρ\*Cp\*V\*dT2**

@ss ρ\*w\*Cp\*(T2in,s – T2out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης: Τ1 = θ1 – 60 Τ2 = θ2 – 60

Ρ\*w\*Cp\*(T1(t) – T2(t)) = ρ\*Cp\*V2\*dT2(t)/dt ⬄ ρ\*w\*Cp\*T1(s) – ρ\*w\*Cp\*T2(s) = ρ\*Cp\*V2\*s\*T2(s) ⬄

⬄ [(V2/w)\*s + 1]\*T2(s) = T1(s)

**τ2 = V2/w = 12,5/1 = 12,5 min**

**T2(s) = T1(s)/(12,5s + 1)** ⬄ T2(s) = 0,001\*Q(s)/(2s+1)(12,5s+1) + To(s)/(2s+1)(12,5s+1) ⬄


⬄ T2(s) = 0,001\*Q(s)/(25s2+14,5s+1) + To(s)/(25s2+14,5s+1)

**τ = 25^0,5 = 5**

**ζ = 14,5/2/5 = 1,45**


Για παλμική μεταβολή της Το: Το(s) = 30 T2(s) = 30/(25s2+14,5s+1)

T2(t) = (30/5)\*(1/(((1,45^2)-1)^0,5))\*exp(-1,45\*t/5))\*(sinh((t/5)\*(((1,45^2)-1)^0,5)))



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | T2(t) | θ2(t) |
| 0 | 0,000 | 60,000 |
| 1 | 0,905 | 60,905 |
| 5 | 1,681 | 61,681 |
| 10 | 1,265 | 61,265 |
| 20 | 0,577 | 60,577 |
| 50 | 0,052 | 60,052 |

ΘΕΜΑ 2 (10 μονάδες)

Στο σύστημα του θέματος 1, συνδέται σύστημα αναλογικής ρύθμισης, με σταθερά ενίσχυσης 0,1 mV/oC. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά 1 mV μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά 1000 kcal/min. Να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και το διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 20, 50 min) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο της 2ης δεξαμενής, για βηματική μεταβολή 10 oC της θερμοκρασίας της παροχής εισόδου.

**1η δεξαμενή:** T1(s) = Q(s)\*0,001/(2s + 1) + To(s)/(2s + 1)

**2η δεξαμενή:** T2(s) = T1(s)/(12,5s + 1)

**Στοιχείο Μέτρησης:** Είσοδος: θερμοκρασία στο 2ο δοχείο: Τ2 = θ2 – θ2,ss

Έξοδος: μέτρηση θερμοκρασίας: Τ2m = θ2m – θ2m,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς: T2m(s)/T2(s) = 1/(1 + τm\*s)

Δεν δίνονται δεδομένα χρόνου απόκρισης, οπότε θεωρείται 0: **T2m(s)/T2(s) = 1**

**Ρυθμιστής P:** Είσοδος: το ρυθμιστικό σφάλμα: ε = θ2R – θ2m

Έξοδος: διαφορά δυναμικού: V = v – v,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς: V(s)/ε(s) = Kc

Kc = 0,1 mV/oC 1 min

**V(s)/ε(s) = 0,1**


**Τελικό Στοιχείο:** Είσοδος: διαφορά δυναμικού: V = v – v,ss

Έξοδος: διαφορά παροχής θερμότητας: Q = q – q,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς: Q(s)/V(s) = Kv\*(1 + τv\*s)

Kv = 1000 (kcal/min)/mV τv = 0 min

**Q(s)/V(s) = 1000**



**Διάγραμμα βαθμίδων.**

\* μετατρέπει την παροχή θερμότητας σε ισοδύναμη θερμοκρασία:

1/(w\*ρ\*Cp) = 1/((1 m3/min)\*(1000 kg/m3)\*(1 kcal/kgoC) = 0,001 oC/(kcal/min)


Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

τ = 250^0,5 = 15,811 145 = 2ζτ ⬄ ζ = 4,585

T2(t) = (1/15,81)\*(1/(((4,585^2)-1)^0,5))\*exp(-4,585\*t/15,811)\*sinh((t/15,811)\*(((4,585^2)-1)^0,5))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | T2(t) | θ2(t) |
| 0 | 0,000 | 60,000 |
| 1 | 0,003 | 60,003 |
| 5 | 0,006 | 60,006 |
| 10 | 0,007 | 60,007 |
| 20 | 0,006 | 60,006 |
| 50 | 0,005 | 60,005 |

ΘΕΜΑ 3 (10 μονάδες)

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α → Β με ρυθμό rA = - 0,3\*cA mol/ltmin. Σε χρόνο 0, η αρχική συγκέντρωση co του Α στην τροφοδοσία μεταβάλλεται βηματικά από 2 σε 1 mol/lt. Αρχικά, η συμπληρωματική παροχή καθαρού Α είναι 0 mol/min. Στο αντιδραστήρα εφαρμόζεται αναλογική ρύθμιση με σταθερά ενίσχυσης 1,6 mV/mV, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει παροχές καθαρού Α από 0 έως 5 mol/min για ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο της 0 – 500 mV. Η ένδειξη του φασματοφωτομέτρου μέτρησης της συγκέντρωσης μεταβάλλεται από 0 σε 400 mV με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε 4 mol/lt. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 15 min) η μεταβολή της συγκέντρωσης του Α στην έξοδο του αντιδραστήρα με και χωρίς ρύθμιση. Η ογκομετρική παροχή καθαρού αντιδρώντος Α θεωρείται αμελητέα.

**Αντιδραστήρας:** F\*co + m – F\*c1 – V\*0,3\*c1 = V\*dc1/dt

@ss 1000\*2 + 0 – 1000\*c1s – 10000\*0,3\*c1s = 0 ⬄ 4000\*c1 = 2000 ⬄ c1s = 0,5 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης Co = co – 2 C1 = c1 – 0,5 M = m – 0

1000\*Co(t) + M(t) – 1000\*C1(t) – 3000\*C1(t) = 10000\*dC1(t)/dt ⬄

Co(s) + M(s)/1000 – 4\*C1(s) = 10\*s\*C1(s) ⬄ (10s + 4)\*C1(s) = Co(s) + M(s)/1000 ⬄

**C1 = 0,25Co/(2,5s+1) + (M/4000)/(2,5s+1)**

**Φασματοφωτόμετρο:** Km = 4000mV/4(mol/lt) = 100 V/(mol/lit)

**Ρυθμιστής:** Vc/ε = 1,6


**Βαλβίδα:** Kv = 100

**Βηματική μεταβολή:** Co = -1/s


**Χωρίς Ρύθμιση**

C1 = -0,25/s(2,5s+1) = A/s + B/(2,5s+1) A = -0,25 B = -0,25/0,4 = -0,625

C1 = -0,25/s – 0,625/(2,5s+1) = -0,25/s – 0,25/(s+0,4) ⬄ **C1(t) = -0,25-0,25\*exp(-0,4\*t)**




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | C1(t) | c1(t) |
| 0 | -0,5000 | 0,0000 |
| 1 | -0,4176 | 0,0824 |
| 5 | -0,2838 | 0,2162 |
| 10 | -0,2546 | 0,2454 |
| 15 | -0,2506 | 0,2494 |

**Με Ρύθμιση**

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1 = 0,25/s(2,5s+5) = A/s + B/(2,5s+5) A = 0,05 B = -0,125

C1 = 0,05/s - 0,125/(2,5s+5) = 0,05/s - 0,05/(s+2) ⬄ **C1(t) = 0,05-0,05\*exp(-2\*t)**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | C1(t) | c1(t) |
| 0 | 0,0000 | 0,5000 |
| 1 | 0,0432 | 0,5432 |
| 5 | 0,0500 | 0,5500 |
| 10 | 0,0500 | 0,5500 |
| 15 | 0,0500 | 0,5500 |