Άσκηση 1

Nα σχεδιαστεί αγωγός παροχής Q = 33.5 m3/sec, κλίσης So = 0.0007

****



