|  |
| --- |
| ΔΠΘ Εφαρμοσμένη θερμοδυναμικήΤμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος 20 Ιουνίου 2012 |
| ΘΕΜΑ 1Ο (4 μονάδες) |
| Σε συνδυασμένο κύκλο αέριο-ατμο-στροβίλου ισχύος 100 MW, με λόγο πιέσεων του πρώτου 20, ο αέρας εισέρχεται στο συμπιεστή στους 300 Κ και εξέρχεται από το θάλαμο καύσης στους 1400 Κ. Μετά τον αεριο-στρόβιλο, τα αέρια θερμαίνουν τον ατμό του δεύτερου κύκλου στους 500 oC και 10 ΜΡα και εγκαταλείπουν τον εναλλάκτη στους 450 Κ. Αν η πίεση στον συμπυκνωτή είναι 10 kPa και οι αδιαβατικές αποδόσεις της αντλίας, του συμπιεστή και των δύο στροβίλων είναι 90 %, να υπολογιστούν οι μαζικές παροχές αέρα και ατμού και η θερμική απόδοση του συνδυασμένου κύκλου. Αεριοστρόβιλος Κ. 1: h1 = 300,19 kJ/kg αέρα, Pr1 = 1,386Κ. 2: Pr2 = Pr1\*(P2/P1) = 1,386\*20 = 27,72h2s = 702,52 + (713,27–702,52)\*(27,72–27,29)/(28,80–27,29) = 705,58 kJ/kg αέραwin,s = h2s – h1 = 705,58 – 300,19 = 405,39 kJ/kg αέραwin = win,s/0,9 = 450,43 kJ/kg αέραh2 = h1 + win = 300,19 + 450,43 = 750,62 kJ/kg αέραΚ. 3: h3 = 1515,42 kJ/kg αέρα, Pr3 = 450,5Κ. 4: Pr4 = Pr3\*(P4/P3) = 450,5/20 = 22,53h4s = 659,84 + (670,47–659,84)\*(22,53–21,86)/(23,13–21,86) = 665,41 kJ/kg αέραwout,s = h3–h4s = 1515,42–665,41 = 850,01 kJ/kg αέραwout = 0,9\*850,01 = 765,01 kJ/kg αέραh4 = h3 – wout = 1515,42 – 765,01 = 750,41 kJ/kg αέραΚ. 5 (μετά τον εναλλάκτη): h5 = 451,80 kJ/kg αέραwnet,gt = wout – win = 765,01 – 450,43 = 314,58 kJ/kg αέραqin = h3 – h2 = 1515,42 – 750,62 = 764,80 kJ/kg αέραqst = h4 – h5 = 750,41 – 451,80 = 298,61 kJ/kg αέρα (θερμότητα που παρέχεται στον 2ο κύκλο)Ατμοστρόβιλος Κ. 1: h1 = 191,83 kJ/kg ατμού, v1 = 0,001010 m3/kg ατμούwin,s = v1\*(P2 – P1) = 0,001010\*(10000 – 10) = 10,09 kJ/kg ατμούwin = win,s/0,9 = 11,21 kJ/kg ατμούΚ. 2: h2 = h1 + win = 191,83 + 11,21 = 203,04 kJ/kg ατμούΚ. 3: h3 = 3373,70 kJ/kg ατμού, s3 = 6,5966 kJ/kg ατμού Κqst = 298,61 kJ/kg αέρα = h3 – h2 = 3373,7 – 203,04 = 3170,66 kJ/kg ατμού λ = 298,61/3170,66 = 0,094 kg ατμού / kg αέρα Κ. 4: s3 = s4 = x4\*s4g + (1 – x4)\*s4f ⬄x4 = (s4 – s4f)/(s4g – s4f) = = (6,5966 - 0,6493)/(8,1502 – 0,6493) = 0,79h4s = 0,79\*2584,70 + 0,21\*191,83 = 2082,20 kJ/kg ατμούwout,s = h3–h4s = 3373,70–2082,20 = 1291,50 kJ/kg ατμούwout = 0,9\*1291,50 = 1162,35 kJ/kg ατμούwnet,st = 1162,35 – 11,21 = 1151,14 kJ/kg ατμού ή 1151,14 \* 0,094 = 108,21 kJ/kg αέραΣυνδυασμένος κύκλοςwnet,cc = wnet,gt + wnet,st = 314,58 + 108,21 = 422,79 kJ/kg αέραηth = wnet,cc/qin = 422,79/764,80 = 0,55 ή 55 % Wgt = 100\*(314,58/422,79) = 74,41 MW mg = 74410/314,58 = 236,5 kg αέρα / secWst = 100\*(108,21/422,79) = 25,59 MW ms = 25590/1151,14 = 22,23 kg αέρα / sec |
| ΘΕΜΑ 2Ο (4 μονάδες) |
| Κινητήρας Diesel με λόγο συμπίεσης 19,87 και λόγο αποκοπής 2 παρέχει το έργο που παράγει σε κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού κτιρίου. Η πίεση και η θερμοκρασία του αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα είναι 90 kPa και 310 Κ. Στο σύστημα κλιματισμού (που λειτουργεί με ψυκτικό 134α) τόσο κατά τη λειτουργία του ως ψυγείο όσο και ως αντλία θερμότητας, το ψυκτικό εισέρχεται στο συμπιεστή στα 140 kPa και στους -10 oC, εξέρχεται από το συμπιεστή στa 0,8 ΜΡα και στους 50 oC, εξέρχεται από το συμπυκνωτή με 0,7 ΜΡa και στους 26 oC και στραγγαλίζεται στα 150 kPa. Αν οι ετήσιες απώλειες θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου είναι 150 και 100 ΤJ, αντίστοιχα, να υπολογιστούν 1) η θερμική απόδοση του κύκλου με βάση τους Πίνακες ιδανικού  |
| Αέρα, 2) οι συντελεστές λειτουργίας της εγκατάστασης κλιματισμού όταν αυτή λειτουργεί σαν ψυγείο και όταν αυτή λειτουργεί σαν αντλία θερμότητας, 3) το έργο που απαιτείται ετησίως για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε θέρμανση/ψύξη και 4) η θερμική απόδοση του συνδυασμένου συστήματος κινητήρα/κλιματιστικού, όταν αυτό λειτουργεί σαν ψυγείο και όταν αυτό λειτουργεί σαν αντλία θερμότητας. ΚινητήραςΚατάσταση 1: u1 = 221,25 kJ/kg, v1r = 572,3Κατάσταση 2: vr2 = vr1\*(V2/V1) = 621,2/19,87 = 28,80, Τ2 = 700 K, h2 = 713,27 kJ/kgΚατάσταση 3: P3 = P2, T3 = T2\*(V3/V2) = 700\*2 = 1400 K, h3 = 1515,42 kJ/kg, vr3 = 8,919 Κατάσταση 4: vr4 = vr3\*(V4/V3) = 8,919\*9,935 = 88,61  u4 = 465,5 + (88,61–88,99)\*(473,25-465,50)/(85,34-88,99) = 466,31 kJ/kgqin = h3 – h2 = 1515,42 – 713,27 = 802,15 kJ/kgqout = u4 – u1 = 466,31 – 221,25 = 245,06 kJ/kgΚλιματιστικόΚ1: h1 = 243,40 kJ/kg, Κ2: h2 = 284,39 kJ/kg, Κ3: h3 = 87,85 kJ/kg, Κ4: h4 = h3qL = h1 – h4 = 243,40 – 87,85 = 155,55 kJ/kg, qH = h2 – h3 = 284,39 – 87,85 = 196,54 kJ/kg1) ηth = 1 – qout/qin = 1 – 245,06/802,15 = 0,692) COPR = qL/(qH – qL) = 155,55/(196,54 – 155,55) = 3,79COPHP = qH/(qH – qL) = 196,54/(196,54 – 155,55) = 4,793) W = QL/3,79 + QH/4,79 = 100/3,79 + 150/4,79 = 57,64 TJ4) Ψυγείο: nth,c =0,69\*3,79 =2,62 ή 262 %, Αντλία θερμότητας: nth,c = 0,69\*4,79 = 3,31 ή 331 % |
| ΘΕΜΑ 3Ο (2 μονάδες) |
| Να υπολογιστεί το παραγόμενο έργο και η θερμική απόδοση κύκλου Otto με λόγο συμπίεσης 9,998, αν από την καύση του καυσίμου προσδίδονται στον κύκλο 998,83 kJ θερμότητας ανά kg ιδανικού αέρα και ο αέρας εισέρχεται στον κύκλο σε θερμοκρασία 27 oC και πίεση 90 kPa. (Να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τους Πίνακες αέρα) Κ1: Τ1 = 300 Κ, u1 = 214,07 kJ/kg, vr1 = 621,2K2: vr2/vr1 = 9,998 ⬄ vr2 = 62,13, u2 = 536,07 kJ/kgK3: u3 = Q2-3 + u2 = 998,83 + 536,07 = 1534,9 kJ/kg, vr3 = 3,601 K4: vr4/vr3 = 9,998 ⬄ vr4 = 36,00 u4 = 657,95 + (36,00 – 36,61)\*(674,58 – 657,95)/(34,41 – 36,61) = 662,36 kJ/kgq2-3 = 998,83 kJ/kgq4-1 = 662,36 – 214,07 = 448,29 kJ/kgwnet = q2-3 – q4-1 = 998,83 – 448,29 = 550,29 kJ/kgnth = wnet/qin = 550,29/998,83 = 0,5512 ή 55,12 % |