
1η Πρόοδος Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών 8 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑ1 (10μονάδες)

Σε χρόνο 0 η θερμοκρασία της παροχής εισόδου αυξάνεται βηματικά κατά 10 oC. Να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 2, 4 και 6 ώρες) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο0 της 2ης δεξαμενής. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC.

@SS q,ss + ρ\*w\*Cp\*(θ0,ss – θ1,ss) = 0 ⬄ q,ss = 1000\*0,5\*1\*(75-25) = 25.000 kcal/min

**Ισοζύγιο ενέργειας στην 1η δεξαμενή:** q + ρ\*w\*Cp\*(θο – θ1) = ρ\*V1\*Cp\*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: Tο = θο – 25 Τ1 = θ1 – 75 Q = q – 100000

Q(t) + ρ\*w\*Cp\*(Tο(t) – T1(t)) = ρ\*V1\*Cp\*dT1(t)/dt ⬄ Q(s) + ρ\*w\*Cp\*Tο(s) – ρ\*w\*Cp\*T1(s) = ρ\*Cp\*V1\*s\*T1(s) ⬄

⬄ [(V1/w)\*s + 1]\*T1(s) = Q(s)/(ρ\*w\*Cp) + T0(s)

**τ1 = V1/w = 5/0,5 = 10 min** ρ\*w\*Cp = 500 kcal/minoC ⬄ 1/(ρ\*w\*Cp) = 0,002 oCmin/kcal

**T1(s) = Q(s)\*0,002/(10s + 1) + To(s)/(10s + 1)**

**Ισοζύγιο ενέργειας στη 2η δεξαμενή: ρ\*w\*Cp\*(T2 – T1) = ρ\*Cp\*V\*dT2**

@ss ρ\*w\*Cp\*(T2in,s – T2out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης: Τ1 = θ1 – 750 Τ2 = θ2 – 75

Ρ\*w\*Cp\*(T1(t) – T2(t)) = ρ\*Cp\*V2\*dT2(t)/dt ⬄ ρ\*w\*Cp\*T1(s) – ρ\*w\*Cp\*T2(s) = ρ\*Cp\*V2\*s\*T2(s) ⬄

⬄ [(V2/w)\*s + 1]\*T2(s) = T1(s)9

**τ2 = V2/w = 20/0,5 = 40 min**

**T2(s) = T1(s)/(40s + 1)** ⬄ T2(s) = 0,002\*Q(s)/(10s+1)(40s+1) + To(s)/(10s+1)(40s+1) ⬄


⬄ T2(s) = 0,002\*Q(s)/(400s2+50s+1) + To(s)/(400s2+50s+1)

**τ = 400^0,5 = 20**

**ζ = 50/(2\*20) = 1,25 > 1**


Για βηματική μεταβολή της Το: Το(s) = 10/s T2(s) = (10/s)\*1/(400s2+50s+1)

T2(t) = 10\*(1-(exp(-1,25\*t/20))\*(cosh((((1,25^2)-1)^0,5)\*(t/20))+(1,25/(((1,25^2)-1)^0,5))\*sinh((((1,25^2)-1)^0,5)\*(t/20))))



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | T2(t) | θ2(t) |
| 0 | 0,00 | 75,00 |
| 60 | 7,03 | 82,03 |
| 120 | 9,34 | 84,34 |
| 240 | 9,97 | 84,97 |
| 360 | 10,00 | 85,00 |

ΘΕΜΑ 2 (10 μονάδες)

Στο σύστημα του θέματος 1, συνδέται σύστημα αναλογικής ρύθμισης, με σταθερά ενίσχυσης 0,56 mV/oC. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά 1 mV μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά 500 kcal/min. Να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και το διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 20, 50 min) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο της 2ης δεξαμενής, για βηματική μεταβολή 10 oC της θερμοκρασίας της παροχής εισόδου.

**1η δεξαμενή:** T1(s) = Q(s)\*0,002/(10s + 1) + To(s)/(10s + 1)

**2η δεξαμενή:** T2(s) = T1(s)/(40s + 1)

**Στοιχείο Μέτρησης:** Είσοδος: θερμοκρασία στο 2ο δοχείο: Τ2 = θ2 – θ2,ss

Έξοδος: μέτρηση θερμοκρασίας: Τ2m = θ2m – θ2m,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς: T2m(s)/T2(s) = 1/(1 + τm\*s)

Δεν δίνονται δεδομένα χρόνου απόκρισης, οπότε θεωρείται 0: **T2m(s)/T2(s) = 1**

**Ρυθμιστής P:** Είσοδος: το ρυθμιστικό σφάλμα: ε = θ2R – θ2m

Έξοδος: διαφορά δυναμικού: V = v – v,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς: V(s)/ε(s) = Kc

Kc = 0,56 mV/oC

**V(s)/ε(s) = 0,56**


**Τελικό Στοιχείο:** Είσοδος: διαφορά δυναμικού: V = v – v,ss

Έξοδος: διαφορά παροχής θερμότητας: Q = q – q,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς: Q(s)/V(s) = Kv\*(1 + τv\*s)

Kv = 500 (kcal/min)/mV τv = 0 min

**Q(s)/V(s) = 500**



**Διάγραμμα βαθμίδων.**


\* μετατρέπει την παροχή θερμότητας σε ισοδύναμη θερμοκρασία:

1/(w\*ρ\*Cp) = 1/((0,5 m3/min)\*(1000 kg/m3)\*(1 kcal/kgoC) = 0,002 oC/(kcal/min)

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.


τ = 256,41^0,5 = 16,01 25 = 2ζτ ⬄ ζ = 1,00

T2(t) = 1-(1+(t/16,01))\*exp(-t/16,01)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | T2(t) | θ2(t) |
| 0 | 0,00 | 75,00 |
| 60 | 0,89 | 75,89 |
| 120 | 1,00 | 76,00 |
| 240 | 1,00 | 76,00 |
| 360 | 1,00 | 76,00 |

ΘΕΜΑ 3 (10 μονάδες)

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α → Β με ρυθμό rA = - 0,3\*cA mol/ltmin. Σε χρόνο 0, η αρχική συγκέντρωση co του Α στην τροφοδοσία μεταβάλλεται βηματικά από 2 σε 1 mol/lt. Αρχικά, η συμπληρωματική παροχή καθαρού Α είναι 0 mol/min. Στο αντιδραστήρα εφαρμόζεται αναλογική ρύθμιση με σταθερά ενίσχυσης 1,6 mV/mV, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει παροχές καθαρού Α από 0 έως 5 mol/min για ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο της 0 – 500 mV. Η ένδειξη του φασματοφωτομέτρου μέτρησης της συγκέντρωσης μεταβάλλεται από 0 σε 400 mV με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε 4 mol/lt. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 15 min) η μεταβολή της συγκέντρωσης του Α στην έξοδο του αντιδραστήρα με και χωρίς ρύθμιση. Η ογκομετρική παροχή καθαρού αντιδρώντος Α θεωρείται αμελητέα.

**Αντιδραστήρας:** F\*co + m – F\*c1 – V\*0,3\*c1 = V\*dc1/dt

@ss 1000\*2 + 0 – 1000\*c1s – 10000\*0,3\*c1s = 0 ⬄ 4000\*c1 = 2000 ⬄ c1s = 0,5 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης Co = co – 2 C1 = c1 – 0,5 M = m – 0

1000\*Co(t) + M(t) – 1000\*C1(t) – 3000\*C1(t) = 10000\*dC1(t)/dt ⬄

Co(s) + M(s)/1000 – 4\*C1(s) = 10\*s\*C1(s) ⬄ (10s + 4)\*C1(s) = Co(s) + M(s)/1000 ⬄

**C1 = 0,25Co/(2,5s+1) + (M/4000)/(2,5s+1)**

**Φασματοφωτόμετρο:** Km = 4000mV/4(mol/lt) = 100 V/(mol/lit)

**Ρυθμιστής:** Vc/ε = 1,6


**Βαλβίδα:** Kv = 100

**Βηματική μεταβολή:** Co = -1/s


**Χωρίς Ρύθμιση**

C1 = -0,25/s(2,5s+1) = A/s + B/(2,5s+1) A = -0,25 B = -0,25/0,4 = -0,625

C1 = -0,25/s – 0,625/(2,5s+1) = -0,25/s – 0,25/(s+0,4) ⬄ **C1(t) = -0,25-0,25\*exp(-0,4\*t)**




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | C1(t) | c1(t) |
| 0 | -0,5000 | 0,0000 |
| 1 | -0,4176 | 0,0824 |
| 5 | -0,2838 | 0,2162 |
| 10 | -0,2546 | 0,2454 |
| 15 | -0,2506 | 0,2494 |

**Με Ρύθμιση**

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1 = 0,25/s(2,5s+5) = A/s + B/(2,5s+5) A = 0,05 B = -0,125

C1 = 0,05/s - 0,125/(2,5s+5) = 0,05/s - 0,05/(s+2) ⬄ **C1(t) = 0,05-0,05\*exp(-2\*t)**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| t, min | C1(t) | c1(t) |
| 0 | 0,0000 | 0,5000 |
| 1 | 0,0432 | 0,5432 |
| 5 | 0,0500 | 0,5500 |
| 10 | 0,0500 | 0,5500 |
| 15 | 0,0500 | 0,5500 |