Τεχνολογίες ΑΠΕ 2ο ΘΕΜΑ					                                                         20 Φεβρουαρίου 2024
	ΕΠΩΝΥΜΟ:
	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:
	

	ΟΝΟΜΑ:
	
	ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:
	


Άσκηση (20μονάδες)

Σε περιοχή με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου A m/s, να υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ ύψους B m και μήκους πτερυγίων Β/2 m, που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ταχύτητα έναρξης Γ m/s, ονομαστική ταχύτητα Δ m/s, ταχύτητα αποκοπής Ε m/s, ονομαστική απόδοση Ζ %, ηλεκτρική απόδοση 90 %, ενώ ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους είναι 0,15. Οι ταχύτητες του ανέμου στον συγκεκριμένο τόπο ακολουθούν κατανομή Weibull με παράγοντα σχήματος Η. 

Πίνακας Δεδομένων
	ΑΜ
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Α, m/s 
	10
	10,2
	10,4
	10,6
	10,8
	11
	11,2
	11,4
	11,6
	11,8

	B, m
	40
	43
	46
	49
	52
	55
	58
	61
	64
	67

	Γ, m/s
	4,5
	4,6
	4,7
	4,8
	4,9
	5
	5,1
	5,2
	5,3
	5,4

	Δ, m/s
	10,5
	10,7
	10,9
	11,1
	11,3
	11,5
	11,7
	11,9
	12,1
	12,3

	Ε, m/s
	15,75
	16,05
	16,35
	16,65
	16,95
	17,25
	17,55
	17,85
	18,15
	18,45

	Ζ, %
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	Η
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05



Πίνακας Λύσης
	vi, m/s
	hi
	vhi, m/s
	Pi, W/m2
	Cp, %
	P*oi, W/m2
	Poi, kW
	ti, h
	Eoi, MWh
	Eel, MWh
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[bookmark: _GoBack]ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 
Κατανομή Weibull:	       	Πυκνότητα αέρα 1,225 kg/m3

c = Vave/0,9 [m/s]					  [W]	  [W]

Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος:		    [m/s]  (href = 10 m, a = 0,15)
1

