

25 στρέμματα αντιστοιχούν σε κάθε υδροστόμιο. Η ειδική παροχή άρδευσης είναι q= 0.058 l/s για εικοσιτετράωρη συνεχή λειτουργία.

Το δίκτυο λειτουργεί 18 ώρες.

Παροχή υδροστομίου (από υδραυλική επίλυση στο αγροτεμάχιο 6l/s).