**ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ 2018-2019 – ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ**

1. Σύμφωνα με το Ν.4042/2012 - Νόμο πλαίσιο για τα απόβλητα:

α. Καθορίζεται η ιεράρχηση των δράσεων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων

β. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο

γ. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να γίνεται με αραίωση

δ. Όλα τα παραπάνω

2. Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ):

α. Περιλαμβάνει και τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα

β. Αναφέρει την προέλευση των αποβλήτων

γ. Έχει 20 μεγάλες κατηγορίες

δ. Όλα τα παραπάνω

3. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί σύστημα επεξεργασίας αέριων αποβλήτων από μονάδες θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων:

α. Σακκόφιλτρα

β. Ηλεκτροστατικά φίλτρα

γ. Αμμοσυλλέκτης

δ. Αεροκυκλώνας

4. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β’ 1572)

Α. Πρέπει σταδιακά να αυξηθεί η ποσότητα των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς καύση

Β. Πρέπει σταδιακά να μειωθεί η ποσότητα των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική ταφή

Γ. Πρέπει τα οργανικά απόβλητα να οδηγούνται για κομποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση

Δ. Πρέπει τα πλαστικά που παράγονται από τα νοικοκυριά να μειώνονται σταδιακά και η ανάκτησή τους στα απορρίμματα να αυξηθεί στο 30% έως το 2020.

5. Η αποτέφρωση των αποβλήτων είναι μέθοδος:

Α. ανάκτησης ενέργειας μόνο

Β. ανάκτησης υλικών και ενέργειας

Γ. ανάκτησης ενέργειας ή τελικής διάθεσης

Δ. ανάκτησης υλικών ή τελικής διάθεσης

6. Η δεύτερη λιγότερο επιθυμητή δράση στην Ευρώπη κατά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι:

Α. Η κομποστοποίηση

Β. Η ταφή στο έδαφος

Γ. Η θερμική επεξεργασία

Δ. Η ανάκτηση υλικών

7. Τι περιλαμβάνει η κατηγορία 17 του ΕΚΑ;

Α. Ιατρικά απόβλητα

Β. Κατασκευαστικά απόβλητα

Γ. Δημοτικά απόβλητα

Δ. Απόβλητα ελαίων και υγρών καυσίμων

8. Ποιος είναι ο κύριος αποδέκτης των επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα:

Α. Μεταφέρονται εκτός Ελλάδας

Β Τα βυρσοδεψία

Γ. Η χαλυβουργία

Δ. Τα ναυπηγεία

9. Σε πόσες κατηγορίες ταξινομεί τους χώρους ταφής η Οδηγία 1999/31/ΕΚ :

α. Τρεις

β. Δύο

γ. Πέντε

δ. Τέσσερις